AVTOMOBIL

4. Yağlama sisteminin yoxlanması/təmiri
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:
1. Yağlama sisteminin quruluşunu, adını və onun əməliyyat prinsiplərini yağlama sisteminin sökülməsi və yığılması vasitəsilə izah etməyi bacaracaq;
2. Yağlama sistemini məharətlə sökmək/yığmaq vasitəsilə avtomobilin yağlama sistemini təmir etməyi biləcək.
Təcrübə Materialları:
1. Toz əsgisi
2. Yuyucu yağ
3. Mühərrik yağı
Avadanlıq və Alətlər:
1. Mühərrik yağ drenajı
2. Mühərrik yuma qurğusu
3. Sökülmə və yığılma üçün benzin mühərriki
4. Yağ süzgəci üçün əsas kəlbətin
5. Zəncir və ya sep açar
6. 7 yeşikli alət arabalı 227 ədədli mexaniki alət dəsti
7. Yığcam alət sandığı dəsti
8. Dirsəkli yüksək məhsuldarlıqlı kombinasiyalı qayka açar dəsti

Təcrübə mərhələləri: ▣ Yağ nasosunu təmir edin. ÇIXARILMASI 1. Mühərrik yağını boşaldın. 2. Qazpaylama başlığına quraşdırılmış kəməri çıxarın. 3. Yağ altlığını mühərrik blokundan ayırın 4. Yağ nasosundan yağ torunu (A) çıxarın. 5. Tıxac qapağını ön gövdədən çıxarın və sürülən çarx boltunu çıxarın. 6. Sağ balans valının ulduzcuğunu çıxarın. 7. Ön gövdəni (A) çıxarın. | Şəkil 04-1: Yağ toru (A) Şəkil 04-2: Ön gövdə (A)