AVTOMOBİL

(4) | Təmir işi, adətən, tam bərpaya əsaslanır. Əgər tam bərpa çətindirsə və bərpa etdikdən sonra təmirə ehtiyac varsa, hissəni dəyişdirin.
| Şəkil 01-44: Bərpa çətin olduqda
3. İş prosesini və iş müddətini müəyyən edin İş prosesini və iş müddətini başa düşmək üçün dəqiq şəkildə necə işləməyi bilmək lazımdır.
(1) | Dəyişdirmə işi zədələnmiş hissənin kuzovdan sökülməsi və yeni panellə əvəz edilməli yolu ilə aparılır. Dəyişdirmə zamanı yalnız panel dəyişdirildiyi üçün, qapı panelinin bütün daxili hissələri sökülməli və yeni panelə quraşdırılmalıdırlar.
(2) | Bu iş prosesi və iş müddəti rəngləmə daxil olmaqla, təxminən 8 saat çəkir.
(3) | Dəyişdirmə aparmadan təmir edildikdə, buraya təmir müddəti də əlavə olunur. Təmir avadanlığından istifadə zamanı sərf olunan vaxt, bir saatda sərf olunan əmək və rəngləmə müddəti.
| Şəkil 01-45: İş üsulunun seçilməsi

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

- Ön sipərləyici şit paneli və qabaq qapı paneli kiçikdir, lakin asanlıqla deformasiyaya uğramırlar, iş prosesi və iş müddəti bu panelləri təmir edəcəyinizdən və ya dəyişdirəcəyinizdən asılı olaraq dəyişəcək.