Kuzovun təmiri

(5) | Əsas ölçü nöqtəsinin ölçülməsini başa çatdırdıqda ölçü alətini ölçmək istədiyiniz mövqeydə yerləşdirin və en, uzunluq və hündürlüyü yoxlayın.
| Şəkil 01-33: Enin, uzunluğun və hündürlüyün yoxlanması
6. İkinci dərəcəli zədələnmə sahəsinin təhlili Birbaşa təsirlə dolayı deformasiyanın meydana gətirdiyi ikinci dərəcəli zədələnmə sahəsini təhlil edərkən, kuzovun daxilindəki hissələri və ya ətalətlə hərəkət edə biləcək obyektləri təhlil edin.
(1) | Qabaq hissənin sol tərəfindəki böyük zədəni yoxlayın.
(2) | Son tərəfdəki böyük zədə yalnız kuzovun hissələrinin deyil, həm də mühərrikin hissələrinin, şassinin hissələrinin və elektrik hissələrin zədələndiyini təsdiqləyə bilər.
(3) | Qapı panelini, qabaq dayaqları və döşəmə panellərini yoxlayın.
(4) | Hava yastığının zədələnməsi, şüşənin qırılması və qoruyucu sipərin deformasiyası kimi ikinci dərəcəli zədələri yoxlayın.
(5) | Qapı panelinin və ön dayaqların zədələnməsi birbaşa toqquşma nəticəsində təkər tağının və qabaq qanad panelinin deformasiyası ilə təsdiqlənir.
| Şəkil 01-34: Birbaşa təsir sahəsi Şəkil 01-35: İkinci dərəcəli zədələri yoxlayın Şəkil 01-36: Birbaşa zədələnmə sahəsi