Şassi

Arxa əyləc diskinin ilişməsi
1. Əgər əyləc diski aşınma və ya həddən artıq qızma nəticəsində topuna ilişibsə, M8 vintdən (A) istifadə etməklə əyləc diskini çıxarın.
Xəbərdarlıq
Çəkicdən istifadə etməyin. Diski topdan çəkiclə çıxartdıqda disk zədələnə bilər.
ƏYLƏC DİSKİ VƏ YASTIĞI ÜÇÜN VERİLƏNLƏR SİYAHISI

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
Qabaq sol | Yastığın qalınlığı |  |  |  |
Əyləc diskinin aşınması |  |  |  |
Qabaq sağ | Yastığın qalınlığı |  |  |  |
Əyləc diskinin aşınması |  |  |  |
Arxa sol | Yastığın qalınlığı |  |  |  |
Əyləc diskinin aşınması |  |  |  |
Arxa sağ | Yastığın qalınlığı |  |  |  |
Əyləc diskinin aşınması |  |  |  |