AVTOMOBIL

2. Qəbul manifoldunun yoxlanılması (1) Qəbul manifoldunda deformasiyaların və çatların olub-olmamasını yoxlayın. (2) Qəbul manifoldu ilə sıx əlaqədə olan başlığın qəbul dəliyinin səthini yoxlayın. (3) Qəbul manifoldunu karbon toplanmasını və normal işləməsini yoxlayın. | Şəkil 06-4: Qəbul manifoldunun dəyişdirilməsi Şəkil 06-5: Qəbul manifold vakuumunun yoxlanılması
(4) Qəbul manifoldunun vakuumunu yoxlayın. (5) Mühərrik işə düşdükdən sonra mühərrikin rpm-ni qəbul manifoldunun ətrafına püskürtülən gövdə təmizləyici mayenin dəyişikliyi üçün yoxlayın. |

3. Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) dəyişdirilməsi, təmiri, yoxlanılması
1. Dəyişən sistemin yığılmasının yoxlanılması Mövcud təşkilatın dəyişən qəbul sistemini (DQS) texniki istismar kitabçasına müraciət etməklə sökülmə ardıcıllığı ilə sökün, dəyişin və təmir edin və texniki istismar kitabçasında tələb olunduğu kimi yığın və yoxlayın.
Sorğunun icrası
• Nəqliyyat vasitəsinə müvafiq texniki istismar kitabçasına müraciət etməklə, sökülmə proseduruna və iş vəziyyətinə uyğun sökün və yığın.