AVTOMOBİL

2. İdarəetmə sistemi üzrə sızma sınağı

1. Gücləndiricinin silindrində sızmanı və rezin sifonların vəziyyətini yoxlayın.
2. Qüvvətləndirici idarəetmənin ötürmələr qutusunda sızmaya nəzarət edin.
3. İdarəetmə qurğusunun ehtiyat çənindəki müvafiq yağ tutumuna nəzarət edin.
4. İdarəetmə sistemi ilə bağlı testin nəticələrinə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin.

Şəkil VI, 02-4: İdarəetmə qurğusu–Güc porşenində sızma yerinə nəzarət
3. Amortizatorun Yoxlanışı

1. Spiralvari (vintvari) yayın və vərəqli ressorun quraşdırılma vəziyyətini yoxlayın.
2. Mexaniki belin quraşdırılma mövqeyini və sızma mövqeyini yoxlayın.
3. Hər hansı bir anormallıq üçün burulma çubuğunun oymağını yoxlayın.
4. Stabilizatorun quraşdırıldığı yoxsa deformasiya edildiyini yoxlayın.
5. Şok absorber qolunun quraşdırılmasına nəzarət edin (yuxarı qolu, aşağı qolu).
6. Buferin yoxlanışı ilə bağlı nəticələrə əsasən uygunluğu müəyyən edin və düzgün tövsiyələr verin.

Şəkil VI, 02-5)Şok absorber - Yastı (lövhəli) yayda pozulma | Şəkil VI, 02-6)Şok absorber - Amortizator
Şəkil VI, 02-7: Amortizator - Zədələnmə | Şəkil VI, 02-8: Sabit Stabilizator Çatışmazlığı