Mühərrik

11. Sol balans val ulduzcuğunu (A) və araqatını (B) çıxarın. | Şəkil 01-12: Sol balansın val ulduzcuğu
12. Ön yuxarı qapağı (A) və sol balans valını (B) çıxarın. | Şəkil 01-13: Ön yuxarı qapağı
13. Su nasosunu çıxarın. 14. Yağ altlığını çıxarın (A). | Şəkil 01-14: Yağ altlığı
15. Yağ torunu çıxarın. 16. Silindr blokundakı tıxacı çıxarın və sağ balans valının fırlanmasının qarşısını almaqdan ötrü vint açanı daxil edin. 17. Sağ balans valının aparıcı çarxının ulduzcuğunu çıxarın (A). | Şəkil 01-15: Balans valının aparıcı çarxının ulduzcuğu
18. Tıxac qapağını (A) və sağ balans valının aparıcı çarxının boltunu çıxarın. | Şəkil 01-16: Tıxac qapağı