Mühərrik

3. Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:
1. Mühərrikin soyutma sisteminin sökülməsi və yığılması yolu ilə mühərrikin soyutma sisteminin quruluşunu, adını və onun əməliyyat prinsiplərini izah edəcək;
2. Mühərrikin soyutma sisteminin sökülməsi və yığılması yolu ilə mühərrikin sökülmə və yığılması funksiyalarında təcrübə toplamağı bacaracaq.
Təcrübə materialları:
1. Mühərrik döşəkçəsi
2. Yapışqan
3. Toz əsgisi
4. Yuyucu yağ
5. Qızdırıcı
Avadanlıq və alətlər:
1. Benzin mühərrikinin sökülməsi və yığılması
2. Dinamometrik açar
3. Yığcam alət sandığı dəsti
4. Dirsəkli yüksək məhsuldarlıqlı kombinasiyalı qayka açar dəsti
5. Yuma lövhəsi
6. Kombinasiyalı bucaq
7. Radiator qapağı üçün sınaq cihazı

#### Mövzu ilə əlaqəli biliklər

Təcrübə mərhələləri:
■ SOYUTMA SİSTEMİNİN YOXLANMASI
Əgər termostat otaq temperaturunda açılırsa, o zaman onu dəyişin.

1. Termostatı su dolu konteynerdə saxlayın. Termometrin isti konteynerin aşağı hissəsinə toxunmasına icazə verməyin. 2. Suyu isidin və termometr vasitəsilə temperaturu yoxlayın. Termostatın birinci açıldığı temperaturu və onun tam açıldığı temperaturu yoxlayın. 3. Termostat tam açıldıqda onun qaldırılma hündürlüyünü yoxlayın. | Şəkil 03-1: Termostatın yoxlanılması