Şassi

- Növbəti təkər və şinin təkər balansını yoxlayın.
Şəkil 07-6: Təkər balansının sınaq cihazı
(Şəkil 07-7: Təkər balansının sınaq cihazı ləvazimatları
Təkərin tarazlığının ölçülməsi və nizamlanması

1. Təkəri və şini nizamlama sayğacına bərkidin. Bu zaman təkərin qapağı bərkidilən təkərin dəliyindən keçmək üçün sökülür.
   Mənbə: M Company verilənləri
   Şəkil 07-8: Təkəri tarazlıq sayğacına bərkitmə
2. Sayğaca mükəmməl quraşdırmanı təmin etmək üçün, əlavə materiallarında qeyd olunmuş bərkidici materialları təkərin tarazlıq sayğacına bərkidin.
3. Titrəmənin meydana gəlmədiyindən əmin olmaq üçün əllərinizi bir neçə dəfə titrədin.