Şassi

10. Hidrotransformatorun bərkidici boltlarını (A) çıxarın. QEYD: Saat əqrəbi istiqamətində dirsəkli valı fırladaraq boltları (A-6ea) çıxardın. | Şəkil 05-17: Hidrotransformatorun bərkidici boltlarını (A) çıxarın Şəkil 05-18: Hidrotransformatorun bərkidici boltlarını (A) çıxarın
11. Ötürmə qutusunun yuxarı bərkidici boltlarını (A) və starterin bərkidici boltlarını (B) çıxarın. | Şəkil 05-19: Ötürmə qutusunun yuxarı bərkidici boltlarını (A)çıxarın Şəkil 05-20: Starterin bərkidici boltlarını (B) çıxarın
12. Ötürücünü domkratla (A) dəstəkləyərək traversin (B) bərkidici boltlarını çıxardın. | Şəkil 05-21: Transmissiyanı domkratla (A) dəstəkləyərək traversin (B) bərkidici boltlarını çıxardın