Mühərrik

13.Yanacaq alışdırma borusunu (A) çıxarın. (Şəkil 02-1-6) | Şəkil 02-7: Yanacaq alışdırma borusu
14. Ön yuxarı gövdənin dayaq dirsəyini (A) çıxarın. 15. Közərmə şamını (A) çıxarın (Şəkil 02-1-7). | Şəkil 02-8: Közərmə şamı
16. Silindr başlığının qapağını çıxarın (A). | Şəkil 02-9: Silindr başlığının qapağı
17. Silindr başlığının boltlarını, daha sonra isə silindr başlığını (A) çıxarın. 18. Silindr başlığını aşağıdakı əks istiqamətdə yığın. | Şəkil 02-10: Sökülmüş Silindr başlığı