AVTOMOBİL

Şəkil 12-8: Motorun quraşdırma boltlarının sökülməsi və sıxıcı tərtibatın quraşdırılması
(4) Motorun quraşdırma istiqamətləndiricisini quraşdırın (09450-3D20).
(5) Motor qurğusunu avtomatik transmissiyadan ayırmaq üçün quraşdırma/sökmə sıxıcı tərtibatının boltlarını bərkidin (A).
Şəkil 12-9: Motorun quraşdırma istiqamətləndiricisinin quraşdırılması və Motor qurğusunun sökülməsi
(6) Filşəkilli domkrat və ya oxşar alətdən istifadə edərək, motor qurğusunu (A) avtomatik transmissiyadan (B) sökün.
Fəaliyyət üzrə tövsiyə
• Kənar maddələrin motorun sarğı hissəsinə daxil olmasına yol verməyin.
• Döşəmədəki motorun sarğı hissəsinə toxumayın.
• Zərbələrə qarşı ehtiyatlı olun, çünki onlar motor qurğusunu zədələyə bilərlər.
(7) Motorun sökmə/quraşdırma istiqamətləndiricisini (09450-3D20) avtomatik transmissiyadan söküb çıxarın.
Şəkil 12-10: Motor qurğusunun sökülməsi və quraşdırma istiqamətləndiricisinin sökülməsi