Mühərrik

(2) Turbo şarj A yağ kəmərini ayırın. | Şəkil 07-2: Turbo şarj yağ kəməri
(3) Turbo şarj A su soyutma kəmərini ayırın. | Şəkil 07-3: Turbo şarj soyuducu kəmər
(4) A işlənmiş qazların yenidən alışdırma sistemi borusuna birləşdirilmiş hissəni ayırın. | Şəkil 07-4: İşlənmiş qazların yenidən alışdırma sistemi üzrə boru kəməri
(5) Turbo şarja bərkidilmiş kronşteynin (A) və yağ kəmərinin (B) vintini açın. | Şəkil 07-5: Turbo şarja bərkidilmiş kronşteyn