Elektrik

13. HEV/EV-lərin cərəyanının kəsilməsi
İşin məqsədi:

• | Hibrid elektrik cihazın hərəkət vəziyyətini aşağıdakı istismar təlimatlarına əsasən müəyyən edə bilərsiniz.
• | İstismar təlimatlarından ətraflı yoxlama siyahısını yoxlayın və nasazlığın səbəbini aşkar etmək üçün diaqnostika avadanlığından istifadə edin.
• | Yüksək gərginlikli avadanlıq əməliyyatdan sonra istismar təlimatlarına uyğun şəkildə müvafiq göstəriciyə köklənə bilər.
• | İstismar təlimatlarına əsasən, tədrisin məqsədi texniki xidmət zamanı təhlükəni başa düşmək, təhlükəsizlik avadanlığından istifadə etmək və işləməkdir.
• | Diaqnostikanın nəticəsindən asılı olaraq, elektrik nəqliyyat vasitəsinin elektrik hissələrinin yoxlanması nəticəsində hissələri dəyişib-dəyişməmək haqqında qərar vermək mümkündür.
• | İstismar təlimatlarına uyğun olaraq, siz sökülmə və quraşdırma prosedurunun planını və alətləri hazırlaya bilərsiniz.
• | Nasaz hissələr istismar təlimatlarına uyğun şəkildə dəyişdirilə bilər.
• | İş istismar təlimatlarındakı təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə aparıla bilər.

Təcrübə materialları:

• | Hibrid motor, yüksək-gərginlikli malik batareya, YG (yüksək güc) (1)

Avadanlıq və alətlər:

• | Osilloqraf
• | Meqaommetr
• | Ümumi Diaqnostika Avadanlığı
• | Multimetr
• | Təhlükəsizlik avadanlıqları (qaz maskaları, toza qarşı qoruyucu maska, təhlükəsizlik eynəkləri, qoruyucu əlcəklər, toza qarşı qoruyucu geyim, işçi geyim)
• | Həlledici qurğunun kompensatoru

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• | Bu tapşırığa başlamazdan əvvəl təcrübi prosedur tərtib edin və təcrübə avadanlığı, alətləri, istismar təlimatlarını və materialları nəzərdən keçirin.
• | Təlimə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik üzrə təlim keçin və yanğın hallarına qarşı hazırlıqlı olmaq üçün yanğınsöndürənləri hazırlayın, yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün yağ kimi alışabilən maddələri ayrıca təhlükəsiz bir otaqda saxlayın.
• | Təcrübi çalışmaya başlamazdan əvvəl və təcrübi çalışma vaxtı təcrübə sahəsinin ətrafını təmizləyin.
• | Təcrübi nümayiş zamanı müvafiq alətlərdən istifadə edin və praktika vaxtı təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsinə qarşı diqqətli olun.
• | Bolt qaykasını bərkidərkən həddən artıq güc tətbiq etmədən müvafiq dinamometrik açar ilə bərkidin.