Şassi

19. İnhibitorun açar konnektorunu (A), solenoid klapanının konnektorunu (B) və daxili val sürəti sensorunun konnektorunu (C) birləşdirin. | Şəkil 04-40: İnhibitor açarının konnektorunu (A)quraşdırı
20. İnhibitorun açarının konnektorunu (A) ötürmələr mexanizminə birləşdirin. | Şəkil 04-41: İnhibitorun açarının konnektorunu birləşdirin
21. Batareya altlığını quraşdırın (A). | Şəkil 04-42: Batareya altlığını quraşdırın (A)
22. Hava təmizləyici qurğunun aşağı örtüyünü (B) quraşdırın və MTB-nin (mühərrik və transmissiyanın idarəetmə elektron bloku) konnektorunu (A) birləşdirin. | Şəkil 04-43: Hava təmizləyici qurğunun aşağı örtüyünü (B) quraşdırın
23. Havalandırma borusunu birləşdirin (A). | Şəkil 04-44: Havalandırma borusunu birləşdirin (A)