Mühərrik

BİLDİRİŞ
Daşmamasına diqqət edin! Bu yağın havalandırılmasına və təzyiqinin itirilməsinə səbəb olar.
Yağı doldurmazdan öncə yağın səviyyəsinə nəzarət şupunu çıxarmalısınız.
▣ Mühərrik yağının seçilməsi
AMC-nin tövsiyə etdiyi özlülük dərəcələri :
ÇIXARILMA BİLDİRİŞİ:
Bütün növ əməliyyatların ən yaxşı məhsuldarlığının və maksimum müdafiəsinin təmin edilməsindən ötrü yalnız o yağlama materiallarını seçin ki, onlar:
1. APİ təsnifatının tələblərini təmin edir.
2. Güman edilən ətraf mühit temperaturu üçün məxsusi AMC dərəcə nömrəsinə malikdirlər.
Konteynerinin üzərində həm AMC dərəcə nömrəsi, həm də APİ xidmət təsnifatı olmayan yağlama materialları istifadə olunmamalıdır.
Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Yağlama sisteminin quruluşunu və adını və mühərrik yağını düzgün izah edə bildi? 2. Mühərrik yağını düzgün axıda bildi? 3. Mühərrik yağını düzgün təkrar doldura bildi? 3. Yağlama sistemini düzgün çıxara bildi? 4. Yağlama sistemini düzgün yoxlaya bildi? 5. Yağlama sistemini düzgün sökə/yığa bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.