Kuzovun təmiri

Təcrübə mərhələləri
1. Zərbənin istiqamətinə əsasən zədənin təhlili
Hissələrin zədələnmə dərəcəsinin təhlili üçün, kuzovu zərbə sahəsinə və yük sahəsinin istiqamətinə müvafiq şəkildə təhlil edin.

1. | Qabaq hissənin quruluşunun müəyyən edilməsi və zədələnmə dərəcəsinin təhlili
(1) | Təkər tağının və qabaq qanad panelinin deformasiyası təsdiqləyir ki, zərbə idarəetmə panelinə və yan panelə ötürülərək, nisbətən daha geniş deformasiyaya səbəb olub.
| Şəkil 01-1: Qabaq zədənin təhlili
(2) | Bu cür dəyişikliklərə səbəb olan deformasiya geniş həcmli olur, buna görə də zədələnmənin dərəcəsi təhlil edilməlidir.
| Şəkil 01-2: Struktural zədələnmənin təhlili
(3) | Qabaq hissənin sol tərəfindəki bu cür deformasiya böyük deformasiyaya işarə edir, lakin zədə özlüyündə böyük deyil. Kapot panelinin deformasiyasını və sol qabaq panelin və faraların deformasiyasını yoxlayın.
| Şəkil 01-3: Qabaq hissənin sol tərəfindəki zədənin təhlili
(4) | Qabaq hissənin sağ tərəfindəki zədəni yoxlayın.
| Şəkil 01-4: Qabaq hissənin sağ tərəfinin zədəsinin təhlili