Çiyin geyimlərinin hazırlanması
formaları şəkil 3.5-də göstərilmişdir. Aparılan əməliyyatın və işlənilən parçanın növündən asılı olaraq, qəliblərin səthinə mahud çəkilmiş olur.
Şəkil 3.5. Qəliblər

Parçanı nəmləndiricilər - pulverizatorlar həm su boru kəməri şəbəkəsindən, həm də nasosu olan xüsusi çəlləkdən hərəkət alır.

Ütüaltı materialları nazik polotnodan, flaneldən, yaxud kətan parçalardan kəsirlər. Belə material işlənilən məmulat hissəsinin səthini yanmaqdan və buxarın təsirindən ləkələnməkdən qorumaq üçündür.