Часть I
Любая векторная величина обозначается стрелкой (→) над
ее условным обозначением. На рисунке 2 показаны
начальная и конечная точки, направление и длина,
соответствующая численному значению вектора силы ()
В большинстве случаев на объект действуют несколько
сил. Один человек с трудом поднимает тяжелую корзину,
но вдвоем ее легче поднять. Потому что в этом случае
приложенные силы складываются (pис. 3).
Математические действия можно выполнять не только над
силами, но и над всеми векторными величинами.
Две силы, действующие на тело одновременно, можно
заменить одной. Эта сила будет называться
равнодействующей силой. Например.численное
значение равнодействующей силы равно сумме численных значении сил, направленных в одну
сторону. Направление вектора равнодействующей силы совпадает с направлением этих сил
(рис. 4, а). Если силы направлены в противоположные строны, численное значение
равнодействующей силы равно разности численных значений сил, направленных в
противоположные стороны. Направление вектора равнодействующей силы совпадает с
направлением большей из этих сил (рис. 4, b).
a. Силы, действующие в одном
направлении.
б. Силы, действующие в противоположных
направлениях.
Сложение сил
Принадлежности: два динамометра, книга, полиэтиленовый пакет.
Ход работы:
1. Перечертите в тетрадь приведенные ниже таблицы.
2. Положите книгу в полиэтиленовый пакет и подвесьте каждую ручку пакета по
отдельности к крючкам динамометров.
3. Одновременно аккуратно поднимите динамометры. Запишите показания динамомет-
ров, пока пакет находится в подвешенном состоянии.

Показания первого динамометра | Показания второго динамометра
--- | ---

4. Перед тем как снять один из динамометров, запишите в таблицу предполагаемое
показание второго динамометра.
5. Снимите один из динамометров и запишите показание второго.

Предполагаемое показание | Показание динамометра
--- | ---

Обсудите:

- На чем было основано ваше предполагаемое показание динамометра?