Физические величины и их измерение
Из этого выражения следует, что длина гвоздя может быть не
более
l = 6,35 см + 0,05 см = 6,4 см,
и не менее
l = 6,35 см – 0,05 см = 6,3 см
Точное значение длины гвоздя находится между этими числами:
6,3 см ≤ l ≤ 6,4 см.
Каждый прибор имеет погрешность измерения. Чем больше
делений на шкале прибора, тем меньше цена одного деления
прибора. В этом случае измерения можно провести более
точно, с меньшей погрешностью.
В наше время для повышения точности измерения физических
величин используются электронные приборы. Шкалы таких
приборов заменены цифрами (рис.З.)
ПОДУМАЙ • ОБСУДИ • ПОДЕЛИСЬ
Как баркоды на товарах в
магазине предотвращают
ошибки продавцов при
подсчете?
Десятичные кратные
При вычислениях и измерениях значение величины может быть
очень большим и очень маленьким (рис. 4). В таких случаях
удобно использовать умножение или деление единиц на 10, 100,
1000 и т.д. Например, длину палочковидной бактерии, равную
0,000 005 метра, можно выразить как 5 мкм (микрометр). Такое
правило показано в таблице ниже.
Электронные
весы
Электронный
термометр
Электронный
метр (рулетка)
Расстояние между
Солнцем и Венерой
составляет примерно
110 000 000 км
Длина палочковидной
бактерии составляет
примерно 0,000 005 м

Приставка | Краткое обозначение | Состав
--- | --- | ---
Мега (миллион) | M | 1000 000
Кило (тысяча) | k | 1000
Деци (одна десятая) | Д | 0,1
Санти (одна сотая) | c | 0,01
Милли (одна тысячная) | м | 0,001
Микро (одна миллионная) | мк | 0,000001
Нано (одна миллиардная) | н | 0,000000001

Выражение единицы измерения приставками