Проект | Зависит ли твёрдость металлов от их температуры плавления?

Рассмотрим следующее суждение: "С повышением температуры плавления большинства металлов увеличивается и их твёрдость". В основном относительная твёрдость веществ определяется по шкале Мооса в пределах значений от 1 до 10.В таблице приводятся твёрдость по шкале Мооса и температура плавления восьми металлов. Воспользуйтесь данными таблицы и отметьте в тетради соответствующие точки, учитывая, что на графике по оси х откладывается температура плавления, а по оси у - твёрдость. По этим точкам постройте прямую, отражающую исследуемую зависимость. |
Металл | Твёрдость (по шкале Мооса) | Температура плавления, °С
Медь | 3,0 | 1085
Железо | 4,0 | 1538
Свинец | 1,5 | 328
Титан | 6,0 | 1668
Алюминий | 2,8 | 660
Натрий | 0,5 | 98
Вольфрам | 7,5 | 3422
Золото | 2,5 | 1064

| • Подтвердил ли полученный график суждение "с повышением температуры плавления большинства металлов увеличивается и их твёрдость"? • Зная, что температура плавления кобальта (Со) равна 1500°С, в каком, на ваш взгляд, интервале находится его твёрдость по шкале Мооса? • Температура плавления графита равна 3600°С, а его твёрдость по шкале Мооса - около 1,5. Согласуются ли эти значения с вашим графиком? Как бы вы объяснили причину полученного вами вывода?