3. Ərazinin hündürlüyünü horizontallar üzərində olan rəqəmlərə görə müəyyən etmək olar:

##### A

nöqtəsinin hündürlüyü = 20m

##### B

nöqtəsinin hündürlüyü = 50m

##### C

nöqtəsinin hündürlüyü - 30 m-dən çox, 40 m-dən azdır
(30 < C < 40)

4. Horizontallar üzərində, təpələrin və çökəkliklərin mərkəzində yazılan rəqəm müvafiq olaraq həmin nöqtənin mütləq hündürlüyünü göstərir:

5. Horizontallann arasındakı məsafə yamacın dikliyini göstərir:

##### Dik yamac –

horizontallar
sıx yerləşir.

##### Azmeyilli
yamac –

horizontallar
bir-birindən
aralı yerləşir.