Xülasə
Sistemin daxili enerjisinin
dəyişməsi eyni zamanda
mexaniki işgörmə və
istilikvermə nəticəsində baş
verirsə, bu halda sistemin
daxili enerjisinin dəyişməsi
sistem üzərində görülən iş
və sistemə verilən istilik
miqdarının cəminə
bərabərdir.
Sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi yalnız sistem üzərində mexaniki işgörmə (A) nəticəsində baş verirsə, bu halda sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi (ΔU) görülən işə bərabərdir.
Sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi yalnız istilikvermə nəticəsində baş verirsə, bu halda daxili enerjinin dəyişməsi sistemə verilən istilik miqdarına bərabərdir.
Təcrid olunmuş sistemlərdə cisimlər
arasında yalnız istilikvermə prosesi
baş verirsə, bu sistemin daxili
enerjisi saxlanılır.
İstilik hadisələrində
enerjinin saxlanması qanunu
İstilik mühərriki yanacağın daxili enerjisini mexaniki
enerjiyə çevirən qurğudur
Cismi qızdırmaq üçün
tələb olunan istilik miqdarı
Maddənin
xüsusi istilik
tutumundan
Maddənin
kütləsindən
Maddənin
temperatur
dəyişməsindən