II hissə
•DÜŞÜN
•MÜZAKİRƏ ET
•PAYLAŞ
1. Buxar turbinindən təyyarələrdə istifadə etmək olarmı? Cavabınızı əsaslandırın
2. Buxar maşınında soplodan çıxan buxarın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirmədən birbaşa elektrik enerjisinə çevirmək olarmı?
Şəkil 6.8. Müasir
buxar turbini
Müasir istilik-elektrik stansiyalarının əvəzolunmaz hissəsi buxar turbinləridir. Bu turbinlər onlarca diskdən ibarət olub hər diskin yaxınlığında bir neçə soplo yerləşdirilir (şəkil 6.8). Soplolardan çıxan buxar pərlərə təsir etməklə diskləri

50 san–1

tezliklə (3000
dövr
dəq
) fırlanmağa məcbur edir. Buxar turbininin FİƏ-si 25%-40% aralığındadır.
Öyrəndiklərinizi tətbiq edin
İstilik-elektrik stansiyası (İES)
Şəkildə yanacağı daş kömür olan İES-in sxemi təsvir edilmişdir. Rəqəmlərə əsasən stansiyanın iş prinsipini araşdırın.
Müzakirə edin:
• İES-də rəqəmlərə uyğun hansı hissələr təsvir edilmişdir?
•İES-də hansı hissələr qızdırıcı, işçi cisim və soyuducudur?
•Daş kömürün yanmasından atmosferə atılan tüstü (2) Yerin qlobal istiləşməsində nə kimi rol oynayır?
Öyrəndiklərinizi yoxlayın
1. Buxar mühərrikində buxarın başlanğıc və son temperaturu müvafiq olaraq 600°C və 260°C-dir. Mühərrikin FİƏ-nin maksimal qiyməti neçə faizdir?
2. Həvəskar “mühəndis” FİƏ-nin maksimal qiyməti 100% olan buxar mühərriki yarada biləcəyini iddia edir. Bu iddianı təkzib etmək üçün hansı arqumentləri gətirmək olar?
3. Soyuducuya ötürülən istilik miqdarı buxar turbininin yerinə yetirdiyi mexaniki işin miqdarından 3 dəfə çoxdur. Turbinin FİƏ-ni təyin edin.