Сила
1

##### Определение центра тяжести спиннера

##### Принадлежности:

спиннер, карандаш, лист бумаги.

##### Ход работы:

1. Нарисуйте на листе бумаги схему спиннера.
2. Держите спиннер в вертикальном положении. Вставив острую сторону карандаша в кольцо на
краю спиннера, наблюдайте, как он вращается и приходит в состояние равновесия.
3. На схеме проведите прямую линию, проходящую через центры кольца и спиннера.
4. Повторите второй и третий шаги для двух других колец спиннера.
5. Отметьте точку пересечения проведенных вами линий.
6. Уравновесьте спиннер в горизонтальном положении на кончике пальца.

##### Обсудите:
1. Почему спиннер вращался вокруг карандаша?
2. Почему спиннер не вращался, когда вы положили его на палец в горизонтальном положении?
3. Какая точка спиннера является точкой пересечения линий, проведённых на схеме?

В повседневной жизни мы сталкиваемся с тем, что как у живых, так и неживых тел масса распределена по их объему неравномерно. Обычно масса одной части тела больше, чем другой. В этом случае центр тяжести находится в той части тела, где масса больше. Когда тела подвешены или их опора установлена в центре тяжести, то момент силы тяжести относительно этой точки равен нулю, и тела остаются в равновесии (рис. 5).
Важно, чтобы емкости с водой, автобусы, бочки и вообще любые тела не опрокидывались под действием силы, то есть были устойчивыми. Например, поскольку корабли постоянно качаются из стороны в сторону под воздействием волн, емкости для воды, используемые на кораблях, имеют специальную конструкцию. Центр тяжести таких емкостей расположен ближе к основанию, а площадь основания – большая, что препятствует их лёгкому опрокидыванию (рис. 6, а). Если центр тяжести расположен высоко, а площадь основания мала, то такое тело при тряске может легко опрокинуться (рис. 6, b).
Рис. 5. Когда точка
опоры находится под
центром тяжести,
тело остается в
равновесии.
a)
b)
Рис. 6. Устойчивая емкость для
воды и неустойчивая ваза.