Сила
1

##### Определение равнодействующей силы

##### Принадлежности:

динамометр, мензурка, два металлических тела разной массы.

##### Ход работы:

1. Наполните мензурку водой.
2. Измерьте и запишите с помощью динамометра силу тяжести, действующую на каждый груз.
3. Измерьте и запишите силу тяжести, действующую на грузы, подвесив их
вместе на динамометре.
4. Не снимая грузы с динамометра, погрузите их в воду и запишите показания динамометра.

##### Обсудите:

1. Каково соотношение между суммой показаний динамометра на втором шаге и показанием динамометра на третьем шаге? Постройте диаграмму сил для обоих случаев.
2. Найдите выталкивающую силу, действующую на грузы, на основе записанных вами показаний динамометра в случаях, когда грузы находятся в воздухе и в воде.
3. Какой вывод вы сделали относительно определения равнодействующей силы для сил, направленных в одну сторону и в противоположные стороны?

##### Решение задачи

Металлическое тело, подвешенное на динамометре, находится в состоянии покоя в жидкости, как показано на рисунке. На тело действуют сила Архимеда 1 Н и сила тяжести 2 Н. Найдите показание динамометра.

##### Решение.

Показание динамометра равно силе натяжения (Т), действующая на груз. Сила тяжести, действующей на груз, направлена вниз, а сила Архимеда и сила натяжения нити – вверх. Поскольку тело находится в состоянии покоя, равнодействующая сила равна нулю. Это означает, что сила, направленная вниз, равна сумме сил, направленных вверх:
2 Н = 1 Н + Т
Т = 2 Н – 1Н = 1 Н

##### Ответ:

1 Н.
•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
Какое минимальное количество сил действует на тело, если равнодействующая сила равна нулю?