Часть I

##### Решение задачи

Трактор, вспахивающий поле, движется прямолинейно равномерно. Вычислите мощность двигателя трактора, если его скорость составляет 3,2
м
с
, а сила тяги равна 46 кН, и выразите её в лошадиных силах.
Решение. Учтем выражение механической работы в формуле мощности и то, что движение является прямолинейным равномерным:
N =
A
t
=
Подставив значения силы тяги и скорости в вышеуказанную формулу, мы получаем, что мощность двигателя трактора
N = F · = 46 000 · 3,2 = 147 200 (Вт).
Поскольку 1 л.с. = 736 Вт, то мощность двигателя равна:
N =
147 200
736
= 200 (л.с.)
Ответ: 200 л.с.

#### Связь между работой и мощностью

#### Принадлежности:

динамометр, два бруска, нить, линейка, секундомер.

#### Ход работы:

1. Перечертите приведенную ниже таблицу в тетрадь.

Количество брусков | Показания динамометра | Показания секундомера | Совершенная работа | Мощность
1 |  |  |  |
2 |  |  |  |

##### Обсудите:

#### 1. Работы, совершаемые
над одним и двумя
брусками, различаются
или одинаковы?
2. Мощности в первом и
втором случаях различны
или одинаковы? Как, по-
вашему, почему?

2. Прикрепите брусок к динамометру, как показано на рисунке.

3. Медленно тяните динамометр с постоянной силой, и как только брусок начнёт двигаться, включите секундомер.
4. Запишите в таблицу время, затраченное бруском на преодоление расстояния 20 см, и показания динамометра.
5. Положите второй брусок на первый и повторите предыдущий шаг (обратите внимание на то, чтобы бруски прошли расстояние 20 см за то же время, что и в шаге 4).
6. Для обоих случаев рассчитайте выполненную работу и мощность, затем запишите их в таблицу.

•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
Ученые пытаются создать искусственное сердце для пациентов с острой сердечной недостаточностью. Как, по-вашему, какую работу в организме выполняет сердце?