Часть I
3.1 Давление твёрдых тел
Для сгибания и
перекусывания металлической
проволоки можно
использовать плоскогубцы,
изображённые на рисунке.

- ##### Какие плоскогубцы
  предназначены для
  перекусывания проволоки?

- ##### Какая разница между
  плоскогубцами позволяет
  использовать их для разных
  целей?

Клю-
чевые
слова
давление, давление
твёрдого тела
При выполнении повседневных работ к телам применяется сила с использованием таких инструментов, как ножницы, нож, молоток и плоскогубцы. У плоскогубцев, используемых для перекусывания проволоки, губки острые, а у тех, что предназначены для сгибания, – плоские. Это связано с тем, что действие силы, приложенной к телам с помощью различных инструментов, зависит также от площади поверхности, на которую воздействует эта сила (рис. 1).
Рис. 1. Плоскогубцы,
используемые для
перекусывания и
сгибания проволоки.
Рис. 2. Острый
конец булавки
вызывает боль
в пальце.
Когда канцелярскую кнопку сжимают между двумя пальцами, согласно третьему закону Ньютона, силы, действующие на пальцы, равны по величине. Однако, хотя головка кнопки не причиняет вреда палецу, ее острый кончик травмирует палец и вызывает ощущение боли (рис. 2). Потому что площадь соприкосновения кнопки с большим и указательным пальцами различна. Для объяснения действия силы на поверхность используется величина давления.