Часть I
Из уроков “Природы” известно, что для уменьшения трения используют масло. Масло заполняет пространство между поверхностями и позволяет одному телу легко скользить по поверхности другого (рис. 3). Это уменьшает трение. Сила трения направлена противоположно движению вдоль линии, соединяющей трущиеся поверхности.
Шероховатая поверхность
Масло
Рис. 3. Слой масла между поверхностями снижает трение .

##### Решение задачи

На бетонный брусок массой m, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тяги F. Построив диаграмму сил, запишите выражение для расчёта ускорения бруска. Коэффициент трения бетонного бруска о поверхность равен μ.

##### Решение.

На брусок действуют сила тяжести (Fтяж), направленная вниз, сила реакции опоры (R), направленная вверх, сила тяги (F), направленная вправо, и сила трения (Fтр), направленная влево. Согласно второму закону Ньютона, равнодействующая сила равна произведению массы тела на ускорение: F = ma. Чтобы записать выражение для ускорения, необходимо определить равнодействующую силу. Равнодействующая сила, действующая на
тело в горизонтальном направлении, равна разности между силой тяги и силой трения:

F – Fтр = ma.

Сила трения равна произведению силы реакции поверхности на коэффициент трения:

Fтр = μR.

Последние два выражения можно использовать для вычисления ускорения.

F – μR = ma.

Отсюда для ускорения бруска получаем выражение a =

F

- μR
m
. Поскольку силы, действующие на брусок вверх и вниз, уравновешены, ускорение тела в этом направлении равно нулю. То есть тело движется только в горизонтальном направлении.