Волны
4
распространяется быстрее. Поскольку плотность жидкостей больше плотности газов, звук в жидкости распространяется быстрее, чем в газах.
Плотность твердых веществ больше, чем плотность большинства жидкостей. Поэтому скорость распространения звука в твердых веществах больше, чем в жидкостях. Например, скорость распространения звуковой волны в воздухе составляет 340 м/с, в воде – 1500 м/с, а в стали – 6000 м/с (см. таблицу 4.1).
Эхо
Одним из важных свойств звуковых волн является то, что они отражаются от препятствия.
– Отражение звуковых волн от препятствия называется эхом. Например, Ниджат, который зовет своего друга в горной местности, слышит свой собственный голос через несколько секунд – это эхо (рис. 4.7).
Таблица 4.1.
Скорость звука в различных средах

Вещество | Скорость звука, (м/с)
Воздух (при 15°C) | 340
Вода (при25°C) | 1500
Свинец | 2160
Медь | 4700
Дерево (Дуб) | 5000
Стекло | 5000÷5500
Алюминий | 5100
Сталь | 5500÷6100

Рис. 4.7.
Эхо.
Свойство звука отражаться широко используется в быту, технике и производстве. Принцип работы устройства под названием эхолот, который используется для измерения глубины морей и океанов, и обнаружения мест скопления рыбы основан на явлении эха. Таким образом, эхолот, размещенный под корпусом судна, излучает звуковые сигналы. Эти сигналы отражаются от морского дна или косяка плывущих рыб и снова принимаются эхолотом. Расстояние до объекта в воде рассчитывается с учетом скорости распространения звука в воде и времени между моментами отправки и приема сигнала:
h =
Ʋt
2
.