Часть II
•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
1. Можно ли использовать паровую турбину в самолетах? Обоснуйте свой ответ.
2. Можно ли в паровой машине преобразовать внутреннюю энергию пара, выходящего из сопла, непосредственно в электрическую энергию, минуя превращение её в механическую энергию?
Рис. 6.8. Современная
паровая турбина.
Неотъемлемой частью современных теплоэлектростанций являются паровые турбины. Эти турбины состоят из десятков дисков, рядом с каждым из которых расположены несколько сопел (рис. 6.8). Пар, выходящий из сопел, воздействует на лопасти, заставляя диски вращаться с частотой

50 с–1

(3000
об
мин
).
КПД паровой турбины находится в пределах 25-40%.
Примените полученные знания
Тепловая электростанция (ТЭЦ)
На рисунке изображена схема угольной ТЭЦ. Исследуйте принцип работы станции, исходя из нумерации.
Обсудите:
• Какие части ТЭЦ соответствуют номерам на рисунке?
• Какие части на схеме ТЭЦ являются нагревателем, рабочим телом и холодильником?
• Какую роль играет дым, выбрасываемый в атмосферу от сжигания угля (2) в глобальном потеплении Земли?
Проверьте полученные знания
1. В паровой машине начальная и конечная температуры пара равны 600°С и 260°С соответственно. Каково максимальное значение КПД двигателя в процентах?
2. Инженер-любитель утверждает, что может создать паровую машину с максимальным значением КПД, равным 100 %. Какие аргументы можно привести, чтобы опровергнуть это утверждение?
3. Количество теплоты, переданное холодильнику, в 3 раза больше механической работы, выполняемой паровой турбиной. Определите КПД турбины.