Азотную кислоту получают из газа NO, образующегося при взаимодействии аммиака с кислородом в присутствии платинородиевого катализатора. В промышленности азотная кислота используется в производстве пластмасс, красителей, удобрений, аммиачной селитры, взрывчатых веществ, таких как TNT (тринитротолуол, или тротил), а также в качестве окислителя в ракетах, работающих на жидком топливе.
В промышленности маргарин получают путем гидрирования растительных масел в присутствии никелевого катализатора. Никелевые катализаторы широко используются в процессах гидрирования и дегидрирования. Для этой цели также используются платиновые и палладиевые катализаторы.
Преимущество никелевого катализатора в том, что он дешевле и более устойчив к высоким температурам.

Серная кислота широко применяется в промышленности. Она используется в производстве удобрений, нефтяной промышленности, производстве лекарств, аккумуляторов, бумажной промышленности и производстве стали. В промышленности серную кислоту получают в 3 стадии. Одной из стадий является получение SO3 из SO2 в контактном аппарате с участием катализатора V2O5.