Прочность лавсанового волокна позволяет применять его для изготовления канатов, транспортерных лент, ремней, рыболовных сетей, парусных и кордных тканей. Лавсановое волокно - диэлектрик и потому используется в электроизоляции.

• Параллельное расположение макромолекул в волокне. Для получения волокна из полимеров соответствующий полимер в расплавленном (или растворенном) состоянии пропускают через фильеры - колпачок с большим числом мелких отверстий, и охлаждают (или испаряют растворитель). Для придания прочности образовавшемуся волокну его в нагретом состоянии вытягивают. При вытягивании, с одной стороны изогнутые макромолекулы выпрямляются, с другой - макромолекулы, направленные в разных направлениях, ориентируются в одном направлении. В результате межмолекулярные силы притяжения возрастают и волокно еще более упрочняется.
■ ЗАКРЕПИТЕ ИЗУЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

- Составьте уравнение реакции совместной поликонденсации терефталевой кислоты с гексаметилендиамином.

■ РЕФЛЕКСИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ
■ I. Закончите фразы и проверьте по тексту их правильность.
• Искусственные и синтетические волокна называют ... волокнами, так как в их производстве...
• Капроновое волокно - полиамидное, потому что ...
• Лавсановое волокно - полиэфирное, так как ...
■ II. Выразите свое мнение о теме, ответив на вопрос.
- Какая информация больше всего вас заинтересовала на уроке?
■ III. Выполните задания.
A
1. Определите природные волокна.

1. хлопок | 2. лавсан | 3. шелк | 4. лен | 5. шерсть

2. Укажите химические волокна.

1. ацетатное | 2. капроновое | 3. шерстяное | 4. энантовое | 5. вискозное

B
3. Установите соответствие.

1. лавсан | 2. энант | 3. капрон | 4. найлон

полиамидное волокно______ | полиэфирное волокно______

4. Установите соответствие.

1. вискозное | 2. лавсановое | 3. энантовое | 4. капроновое | 5. ацетатное

синтетическое волокно______ | искусственное волокно______