### 11. Hidravlik silindr dövrəsinin işlədilməsi II

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Hidravlik sistem üçün 3-dən artıq yanaşmanın izahını verəcək;
2. Hidravlik silindr dövrəsini yaxşı işlədəcək.

Təcrübə materialları:

1 | Naqil;
2 | Hidravlik yanacaq.

Avadanlıq və alətlər:

1 Tək silindr;
2 İkili silindr;
3 Diferensial silindr;
4 Yardımçı klapan;
5 4 portlu 2 pozisiyalı birbaşa klapan;
6 3 portlu 2 pozisiyalı birbaşa klapan;
7 2 portlu 2 pozisiyalı birbaşa klapan;
8 Hidravlik nasos vahidi;
9 Axın səviyyəsini ölçən;
10 Ölçü cihazı paylayıcısı;
11 Bağlama klapanı;
12 İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Hidravlik silindr

(1) | Struktur. Hidravlik silindrlərin strukturları bir-birindən fərqlənir. Şəkil 1 yuvarlaq silindrli boru, porşen, porşen çubuğu, maye girişi və yastıq qurğusu ilə ümumi hidravlik silindri göstərir.

(2) | Boru. Silindrli boru piston hərəkətlərini təmin edir. Bu, təzyiqə qarşı müqavimət, turşuya müqavimət, istehlak dayanıqlığı və yüksək gərginlikli müqavimət tələb edən bir təzyiq çəlləyidir. Silindrli boru qurmaq üçün dəzgahda istifadəsi üçün karbon poladdan istifadə edilir. Yüksək təzyiq tətbiqləri üçün yüksək gərginlikli polad boruları istifadə edilə bilər. Qalın divar və ya böyük diametrli silindrlər lazım olduqda, qaynaqlanmış polad boru istifadə edilə bilər.