İdarəetmə (giriş)
⇒
Idarəedici
⇒
Çıxış

(Şəkil1) Əsas idarəetmə sistemi

(2) | İdarəetmə sisteminin təsnifatı. Avtomatik idarəetmə sisteminin təsnifatında bir neçə yol vardır, amma şəkil 2-də göstərildiyi kimi ardıcıl idarəetmə və əks əlaqə idarəetməsi fərqləndirilir.

1 | Ardıcıl idarəetmə sistemi ən sadə idarəetmə sistemidir, lakin girişdən asılı olmayaraq səhv bir çıxış verə bilər və əgər səhv olarsa, bu tamamlanmamış hesab olunur. Yəni, sistem planlaşdırılmış ardıcıllıqla işləyən açıq dövrəli idarəetmə sistemidir. Ardıcıl idarəetmə sıranın idarə edilməsi, vaxtın idarə edilməsi və vəziyyətin idarə edilməsi kimi təsnif edilir.

Avtomatik İdarəetmə - Ardıcıl İdarəetmə - Proqram İdarəetməsi- Ardıcıl İdarəetmə
(Açıq Dövrə İdarəetmə Sistemi) Şərti İdarəetmə - Vaxt İdarəetməsi

Əks Əlaqə İdarəetməsi - Statik Dəyər İdarəetməsi
(Qapalı Dövrə İdarəetmə Sistemi) İzləmə Dəyər İdarəetməsi

(Şəkil 2) Avtomatik idarəetmənin təsnifatı

2 | Sifarişin idarə edilməsi - cari addımın tamamlanmasından sonra növbəti mərhələyə keçən bir idarəetmədir. Hər bir idarəetmə mərhələsinin yerinə yetirilməsi detektorla müəyyənləşdirilir. Bu adətən konveyer sistemində, avtomatik montaj dəzgahında və istehsalatda digər dəzgahlarda istifadə olunur.
3 | Vaxtın idarə edilməsi - detektordan asılı olan idarəetmə elementindən fərqli olaraq, vaxt keçdikcə bir mərhələni növbəti mərhələyə keçirir. Bu üsula adətən paltaryuyan maşınların, nəqliyyatın hərəkətinin, neon tənzimliyicilərin işıqlarının yandırıb- söndürən sistem kimi rast gəlinir.
4 | Vəziyyətin idarə edilməsi - giriş şərtlərinə uyğun olaraq müxtəlif idarəetmə nümunələrini özündə əks etdirir. Binada liftin idarə edilməsi buna nümunədir. Əsasən müxtəlif təhlükələrin qarşısının alınması və ya qüsurlu məhsulların idarə edilməsi üçün avtomatlaşdırılmış aparatlarda istifadə edilir.