Ekvivalent dövrə şəkildə göstərilir. Rezonans tezliyini (Fo) və paralel tam müqaviməti tapın. Rezonatorun Q qiymətini tapın

Yuxarıda qeyd olunan eyni quraşdırma ilə 5 KHz - 50 KHz aralığında 2 KHz intervalla dövrənin cərəyanını (I) müəyyənləşdirin. F - I qrafikini qurun. Paralel rezonans konturuna paralel vaxtda bir əlavə etməklə 10 KQvə 1 KΩ rezistorla proseduru təkrar edin. Hansı halda Q daha yüksəkdir?

Lövhənin sağ tərəfindəki dövrə elementlərindən istifadə edərək dövrələri şəklə uyğun yığın. F :Eo nisbətlərini göstərən qrafiklər qurun.

Yuxarıda qeyd olunan mərhələdə əldə edilən nəticələri 10 cu (LPF) və 11-ci mərhələdə (HPF) aparılmış eksperimentlərlə müqayisə edin. Fərqləri söyləyin?

Qeydlər: R və L və ya R və C-dən ibarət filtrlər ilk sırada effekt verir. Tezlik ikiqat artanda (bir oktava), çıxış 2 və ya 1/2 əmsal dəyişir. Ancaq LC filtrləri vasitəli effektə malik olurlar. Tezlik iki əmsal dəyişən zaman çıxış da dörd və ya 1/4 əmsal dəyişir. LC filtrinin vasitəli effekti qrafikdə bir qədər böyük mailliklə göstərilir.

(3) Xülasə

Dövrə rezonansda olan zaman LC ardıcıl dövrəsinin tam müqaviməti minimum olur. Əksinə, dövrə rezonansda olan zaman LC paralel dövrəsinin tam müqaviməti maksimum qiyməti alır. Hər iki halda rezonans vaxtı XL = Xc olmalıdır. Rezonans tezliyini aşağıdakı düsturla əldə etmək mümkündür: