- I2 ( R1 + R3 ) - I2 R3 = - E2--------------- (2)
(1)-dəki R1və R3-ü I2 və 6 Om ilə əvəz edin.
- I1 ( 12 Om + 6 Om) - I2 66 Om = 30V
- 18 Om I1 -6 Om I2 = -30V--------------- (3)
Oxşar qaydada, (2)-dən
- I2 (4 Om + 6 Om ) - I1 6 Om = - 26V
- 6 Om I1 - 10 Om I2 = - 26V------------ (4)
(3) və (4) həll edərək I1=1A və I2=2A əldə edilir. SonraER1=R1 I1, ER2= R2 I2 və ER3 = R3(I1 + I2).

(Şəkil 6.) Sərbəst elektrik konturlar nümunəsi

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təcrübəni təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Neytral və torpaqlama kabelini qarışdırmayın.
5. Cihazın ümumisi digər cihaza qoşularsa, onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün

Təcrübə mərhələləri

1. Eksperiment 1: Om Qanunu