Təcrübə mərhələləri

1. Motorun ardıcıl nəzarəti (İdarə edilməsi)

(1) Məqsədlər

Ardıcıl nəzarəti müəyyən edin.

Ardıcıl nəzarətə nail olmaq metodlarını müzakirə edin.

Nəzarət dövrəsini əvvəlcədən təyin olunmuş sıra ilə işə salınması lazım olan üç mühərrik üçün birləşdirin.

(2) Tələb olunan materiallar

3-fazalı enerji təchizatı / nəzarət transformatoru

Tərkibində ən azı üç yük kontaktları / iki normal vəziyyətdə açıq köməkçi kontaktları olan mühərrik starterləri

3 qəfəs sarğılı mühərrik və ya üç simulyasiya edilmiş mühərrik yükü

İkiqat hərəkət edən 4 düymə (hər düymədə N.O./N.C.

Multimetr, məftil çəkmə üçün əl alətləri və birləşdirmə məftili

(4) Əsas məlumat

Ardıcıl nəzarət dövrəsi əvvəlcədən təyin edilmir. Qaydada çalışdırmağa məcbur edir. Bu eksperimentdə 1-dən 3-ə qədər ardıcıllıqda işə salmaq üçün mühərrik lazımdır. Dövrəyə lazım olan tələblər aşağıdakılardır;

Mühərriklər #1-dən #3-ə sıra ilə işə salınmalıdır. Məsələn: mühərrik#2 işə salınmazdan əvvəl mühərrik #1 çalışmalıdır, mühərrik#3 işə salınmazdan əvvəl mühərrik#2 çalışmalıdır və mühərrik#2 mühərrik #1-dən əvvəl çalışa bilməz və mühərrik#3 mühərrik#3-dən əvvəl çalışa bilməz

Hər bir mühərrik ayrı düymə ilə çalışdırılır

Bir dayandırma düyməsi bütün mühərrikləri dayandıracaq

İstənilən mühərrikdəki həddən artıq yük bütün üç mühərriki dayandıracaq

Bir qayda olaraq, müəyyən olunan tələbləri qarşılayacaq dövrəni tərtib etmək üçün birdən çox üsul var.