Button- Sıxma Düyməsi
Movable Contact- Hərəkətli Kontakt

Düyməni basın.
Close - Qapanma

Fixed Contact -Sabitlənmiş Kontakt
Openin g - Aralanma

(a) İlkin Vəziyyət

(b) Əməliyyat Vəziyyəti

(4) | Kontakt “b”. 7-ci şəklin (a) bəndində başlanğıc vəziyyətdə hərəkətli və sabit kontaktın qüvvə tətbiq edilməklə bağlandığı göstərilir. Şəkildə düymə basıldıqda, hərəkətli və sabit kontakt “b” bəndində göstərildiyi kimidir. Buna görə də başlanğıc vəziyyətində kontakt “b” bağlıdır. Kontakt “b” "break contact" ifadəsinin 1-ci kiçik hərfindən götürülmüşdür. Bundan əlavə, kontakt “b” başlanğıc vəziyyətdə adətən qapanmış olduğu üçün qapalı kontakt adlandırılır. Qısaca NC olaraq da adlandırılır.
(5) | Kontaktın təsnifatı. Kontaktlar əməliyyat vəziyyəti və gücünə görə aşağıda izah edildiyi kimi təsnif edilir:
1) | Avtomatik geri çəkilmə kontaktı. Bir düyməyə basaraq keçidi ON və ya OFF olaraq dəyişmək olar. Güc tətbiq edilmədiyi təqdirdə, yaydan və ya başqa bir vasitədən istifadə edərək özü başlanğıc vəziyyətə düşür.
2) | Əl ilə geri qayıtma və düyməni sıxma ilə qalan kontakt. Kontakt qoşulduqdan sonra onu geri qaytarmaq üçün xarici qüvvəyə ehtiyac var. Nümunə olaraq işıq düyməsini göstərmək olar.
3) | Əl ilə idarəetmə və avtomatik idarəetmə kontaktları. On və ya Off düymələrindən istifadə edən idarəetmədir. Bir düyməyə basaraq keçid yaratmaq və ya bir selektor düyməsi kimi bir əl ilə idarə edilən prosesə idarəetmə kontaktı deyilir. Elektron rele və ya elektron kontakt kimi elektrik siqnalı tərəfindən sərbəst şəkildə həyata keçirilən prosesə avtomatik idarəetmə kontaktları deyilir.
4) | Mexaniki kontakt. Mexaniki kontakt əl ilə idarəedilən və ya avtomatik kontaktdan fərqli olaraq, mexaniki hərəkət detalı ilə idarə olunur. Buna limit klapanı və ya mikrodüymə kontaktını misal göstərmək olar.

4. Elektrik dövriyyəsində istifadə edilən alətlər

Elektrik dövriyyəsində istifadə edilən müxtəlif elektrik alətləri Cədvəl 1-də təsnifatlandırılmışdır.

Əgər siz elektrik dövriyyəsinə başlayırsınızsa, ilk növbədə onların funksiya və istifadə məqsədini bilməlisiniz.

Cədvəl 1. Elektrik alətləri

Düymələr | Təsnifatlar
İdarəetmə düyməsi | Sıxılmaqla istifadə edilən düymə, selektor düyməsi, firlanan düymərdim düyməsi, dərhal keçid düyməsi və s.
Detektor düyməsi | Limit düyməsi, mikrodüymə, yaxınlıq düyməsi, fotoelektrik düyməsi.
İdarəetmə avadanlıqlan | İdarəetmə relesi, zaman relesi, elektron kontakt, elektron açıcı/bağlavıcı. termal rele və s.
Əməliyyat avadanlıqlan | Elektron klapan, elektromaqnit dəyişdirici, elektronik sıxıcı elektron əyləc və s.
Ekran və bildiriş | Pilot lampa, zəng, sirena, və s.
Qarışıqlar | Konvertor, rezister, elektron sayğac, cərəyan tənzimləyicisi (rektifikator)və s.