### 10. Zəncirvari dövrənin Kaskad idarə olunması I

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Ardıcıl sistemin idarə edilməsinə dair 2-dən artıq yanaşmanı izah edəcək;
2. Ardıcıl idarəetmə sisteminin dövrəsini yaxşı işlətmək üçün, əməliyyat diaqramı, vaxt diaqramı, idarəetmə diaqramı və ardıcıl idarəetmə dövrəsini və komponentləri yaxşı konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1 | Boru;
2 | Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İkiqat silindr 2;
2 | 3/2 yollu əl ilə işləyən klapan;
3 | 5/2 yollu sıxılmış hava ilə idarəedilən klapan;
4 | 3/2 yollu diyircəkli link ilə idarəedilən klapan;
5 | Hava kompressoru idarəetmə hissəsi;
6 | İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Kaskad silsilə dövrə tərtibatı

1) | Kaskad silsiləsi. Kaskad silsiləsi flip-flop klapan və ya digər idarəetmə mənbəyi ilə bağlantı qurarkən verilən çıxış öncəsi siqnalıdır. Kaskad silsiləsi silsilə şəklində enən giriş siqnalına birbaşa bağlıdır. Kaskad əşyaları pilləkən kimi silsilə şəklində bir-birinə bağlamaq mənasını verir. Şəkil 1 göstərir ki, i1-in a girişinin çıxışı O1, i2-nin girişinin çıxış O2-dir və əvvəlki çıxışı O1 çıxarılır. Yəni, giriş ardıcıllığına əsasən, çıxış çıxarılıb və əvvəlki siqnal cari siqnal ilə əvəz olunur.

(Şəkil 1) Kaskad silsiləsi