### 5. Avtomatik geridönmə dövrəsinin işlədilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. İkili silindrin avtomatik geridönmə hərəkətinə dair 5-dən artıq yanaşmanı izah edəcək;
2. Dövrənin avtomatik geridönmə silindrini yaxşı işlətmək məqsədilə, avtomatik geridönmə dövrəsini və dəzgahın əməliyyat klapanının istifadəsi və vaxt gecikmə klapanını yaxşı konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Boru;
2. Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1. İkili silindr;
2. 3/2 yollu əl ilə idarə edilən klapan;
3. Vaxt gecikmə klapanı;
4. 5/2 yollu hava təzyiqi ilə idarə edilən klapan;
5. Limit klapanı (diyircəkli link klapanı);
6. Sürət idarəetmə klapanı;
7. 3/2 yollu diyircəkli linklə idarə edilən klapan;
8. Hava kompressoru idarəetmə hissəsi;
9. İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. İstiqamət dəyişən klapan

(1) | Vaxt gecikmə klapanı. Şəkil 1 açıq olan gecikmə klapanının sxemini göstərir. 1-ci şəklin sağ tərəfindəki simvol zaman gecikmə klapanıdır. Pnevmatik idarəetmə 3/2 keçid klapanından, axın nisbəti idarəetmə klapanından və hava konteynerindən ibarətdir.

(Şəkil 1) Zaman gecikmə klapanı