### 1. Rezistorların dəyərinin ölçülməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Cihaz dəyərinin oxuma qaydasını izah edəcək;
2. Rezistor dəyərlərini düzgün şəkildə yoxlayacaq.

Təcrübə materialları:

1 | Müxtəlif növ rezistorlar;
2 | Məftil.

Avadanlıq və alətlər:

1 | Analoq eksperiment qurğusu/rəqəmsal eksperiment qurğusu;
2 | İti ağızlı kəlbətin;
3 | Uzun burun kəlbətin;
4 | Kəsici ənbirlər.

Mövzu ilə əlaqədar biliklər

1. Rezistorun rənginin oxunma qaydası

(1) | Müqavimət bunun vasitəsi ilə cihazın və ya materialın elektrik cərəyan axınını necə azaltdığını ölçən elektrik kəmiyyətidir. Müqavimət Om(Ω) vahidlərində ölçülür. Müqavimətin hesablanması. Keçiricinin müqaviməti keçirici materialın müqavimət- liliyidir. Müqavimət naqilin materialı ilə onun uzunluğunun hasillərinin, naqilin en kəsiyinin sahəsinə olan nisbətinə bərabərdir.

R Om (Ω) ilə ölçülən müqavimətdir. p Om-metrdə (Ω×m) ölçülən müqavimətlililikdir, l metrlə (m) ölçülən keçiricinin uzunluğudur. A kvadrat metrlə (m2) ölçülən keçiricinin en kəsiyinin sahəsidir.

(2) | Rezistor elektrik cərəyanını azaldan elektrik komponentidir. Rezistorun cərəyanı azaltmaq qabiliyyətinə müqavimət deyilir və Om (Ω) vahidləri ilə ölçülür. Sabitlənmiş rezistor simvolu (ANSI standart).