(6) Bu dövrədə PB2 düzgün istiqamətdə fırlama üçün basıldıqda və ya PB2 tərs istiqamətdə fırlanma basıldıqda dövrəni qoruyan kilidləmə funksiyası vardır.

(7) PB1 və PB2 eyni zamanda basılsa da yalnız ilk giriş siqnalı qəbul edilir.

5. Dövrə məşqini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən xortumu yığışdırın.

(2) Mühərrik və cihazları nizamlayın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. İki yollu hidravlik fırlanan mühərriki izah etdi? 2. Hidravlik mühərrikin idarəetmə dövrəsini konfiqurasiya etdi? 3. Hidravlik mühərrikin idarəetmə dövrəsini düzgün birləşdirdi? 4. Mühərrikin idarəetmə dövrəsini yoxladı? 5. Mühərrikin idarəetmə dövrəsini işlətdi? 6. Mühərrikin elektrik idarəetmə dövrəsini konfiqurasiya etdi? 7. Mühərrikin elektrik idarəetmə dövrəsini yoxladı? 8. Mühərrikin elektrik idarəetmə dövrəsini işlətdi? 9. Bütün cihazları nizamladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi