2 | Bunu göstərmək olar:

3 | Zm-in həlli:

2. Transformatorun ekvivalent sxemi:

(1) | Transformatorun ekvivalent sxemi. Transformatoru üç elementə malik olan adi ardıcıl elektrik dövrəsi (kiçik yük induksiya etməyən cərəyanı nəzərə almadan) kimi göstərmək olar: Ekvivalent müqavimət, ekvivalent reaktiv itki müqaviməti və yük (Şəklə bax). Qeyd edək ki, transformator elektrik cərəyanı kimi sadəcə qısa qapanma gərginliyinin düşməsi kimi hərəkət edir ki, bu da yalnız faktiki yük cərəyanından, eləcə də, yükün güc əmsalından asılıdır

(Şəkil 1) Transformatorun ekvivalent sxemi

(2) | Qısa qapanma testi ekvivalent müqaviməti, tam müqaviməti və transformatorun reaktiv müqavimətini müəyyənləşdirməyin eksperimental metodudur. Bu testdə transformatorun yükü təchiz etməsinə ehtiyac olmadan nominal cərəyanları daşımaq üçün dolaqlar hazırlanır. Bu, ikinci dolağın qısaldılması və ilk gərginliyi sıfırdan nominal cərəyanın axmasına təkan verəcək göstəriciyə qədər artırmaqla həyata keçirilir. Bu yolla ilk və orta dövrədə maqnit axınının səpələməsi modelini simulyasiya etmək mümkündür. Çünki sonuncu iki dolaqdakı yük cərəyanlardan asılıdır
(3) | Bu testdən əldə edilən vatt, amper və volt məlumatlarından istifadə edərək aşağıdakı tənlik vasitəsilə ekvivalent müqavimət, tam müqavimət və reaktiv müqavimətin qiymətlərini hesablamaq olar