### 9. PLC vasitəsi ilə sürət səviyyəsinin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Sahədə tətbiq edilmə qaydasını və səviyyə nəzarət dövrəsinin tətbiqini izah edəcək;
2. Səviyyə nəzarəti dövrəsini proqramlaşdıracaq.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftil;
2. Kabel.

Avadanlıq və alətlər:

1. PLC dəst avadanlığı;
2. Alət qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Səviyyə nəzarəti dövrəsi

(1) | İstifadəsi. Dörd nasos mühərrikinə görə motorların sayını nəzarət edir. Hər dəfə artırma və azaltma ayırıcısı yanır, proqram yaradılır və mühərrikin istifadə sayını artırmaq / azaltmaq üçün nəzarət edilir.
1 | Hər dəfə PBS0 yandırılanda mühərriklərin sayı bir-bir artır, hər dəfə PBS1 yandırılanda mühərriklərin sayı bir-bir azalır.
2 | Dörd mühərrikin hamısı işlək vəziyyətdə olarsa, PBS0 yananda (siqnalı artırın) bütün mühərrikləri dayandırın.
3 | Bir mühərrik çalışarkən PBS1 yanan zaman (siqnalı azaldın) digər mühərriki çalışdırmaq olmaz.
4 | Bütün mühərriklər artıq yüklü rele ilə mühafizə edilir.
5 | PBS2 yanan zaman sayğacın qurma dəyəri cərəyan dəyəri olacaq.

(2) Model çertyoju

(Şəkil 1) Model çertyoju