### 5. Fasiləsiz qarşılıqlı elektropnevmatik dövrənin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. | İkili silindrin fasiləsiz mübadilə silindr dövrəsinin hərəkətinə dair 3-dən artıq yanaşmasını izah edəcək;
2. | Elektromaqnit klapan ilə avtomatik geri dönən dövrənin yaxşı işlədilməsi üçün silindr dövrəsinin fasiləsiz mübadiləsini konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1 | Boru;
2 | Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İkitərəfli silindr;
2 | Təktərəfli 5/2 elektron klapan;
3 | Sıxma düymələri;
4 | Relelər;
5 | Limit açarları;
6 | DC enerji təminatı;
7 | Genişləndirmə kodu;
8 | Hava kompressoru nəzarət bölməsi;
9 | İş taxtası.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Elektron klapan

(1) | Elektron klapanın xüsusiyyət və prinsipləri. Elektron klapan hava axınını dəyişdirən bir klapandır və istiqaməti idarə edən klapan və elektromaqnitin birləşdirildiyi maqnitdən keçməklə, cərəyana hərəkət etməyə və ya etməməyə imkan verir. O ümumiyyətlə elektromaqnit (solenoid) adlanır. Elektron klapanlar əsasən elektromaqnit bölmə və klapan bölməsinə ayrılır. Məqsədli maqnit qüvvəsi tətbiq olunan birbaşa hərəkət edən klapan və içərisində quraşdırılmış pilot klapan olan dolayı klapan (pilot əməliyyatı) vardır.