(4) | SFC (AFX) (Ardıcıl funksiya xəritəsi): SFC PLC dilindən istifadə edərək proses ardıcıllığına görə axın xəritə formasında tətbiqi genişləndirən strukturlaşdırılmış dildir. SFC tətbiqetmə proqramını mərhələyə və keçidə ayırır və onların bir-birinə necə birləşdirməsini təmin edir. Hər bir mərhələ hərəkətlə bağlıdır və hər bir keçid keçid şəraiti ilə əlaqədardır. SFC vəziyyətlə bağlı məlumatı özündə ehtiva edərkən, yalnız proqram növləri arasında proqram və funksiya bloku bu SFC-ni tətbiq etmək üçün əlverişlidir.

(Şəkil 1) Ardıcıl funksiya xəritəsi

(5) | SFC Strukturu
1 | Addım: addım hərəkəti birləşdirməklə ardıcıl nəzarət qurğusunu göstərir. Addım aktiv halda olan zaman, hərəkətin əlavə edilmiş məzmunu həyata keçirilir. Əvvəlcə, ilkin addımı fəaliyyətə keçirməlisiniz. Əgər fəaliyyətə keçmiş ilk addımın növbəti keçid vəziyyəti yaranarsa, cari vəziyyətdə fəaliyyətdə olan addım 1 A1 aktivləşməz və A1-ə birləşdirilən A2 aktivləşmiş olar.