Fırlanğac üzərində qanadlarda tətbiq olunan təzyiq torkunu yaratmaq üçün fırlanğacı ox boyunca döndərir.

(Şəkil 3) Qanadlı mühərrik

Vane - Qanad
Rotor - Fırlanğac
Cam Ring - Yumruq mexanizminin haqlası

(5) | Porşenli mühərrik. Porşenli mühərrik porşen pompası ilə bənzər struktura malikdir. İki tip porşen mühərrik-oxvari tip və şüa tipi vardır. Şəkil 4-də şüa tipli porşen mühərriki təsvir edilmişdir. Porşenli nasos kimi, porşenli mühərrikdə hər bir formada sabit həcmli-köçürmə tipi və dəyişən həcmli-köçürmə tipinə malikdir. Yüksək təzyiq əməliyyatında dişli mühərrik və ya qanadlı mühərrikdən daha yaxşı uyğun gəlir.

Single axis cam - Bir oxlu yumruq mexanizmi
Piston - Porşen
Axis - Ox

(Şəkil 4) Şüa tipli porşen mühərrik

(6) Hidravlik mühərrikin qrafik simvolunun çəkilməsi