3. İkili silindr dövrəsini işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) Düyməyə basıldıqda silindr irəliyə doğru hərəkət edir, hərəkət tamamlanır, silindr avtomatik olaraq əksinə çevrilir.

4. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili silindrin vaxt gecikmə dövrəsini çəkin.

(1) İrəli siqnal göndərildikdə ikili silindr irəli hərəkət edir.

(2) 5 dəqiqə sonra silindr avtomatik olaraq geri hərəkət edir.

5. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

6. Qarşlıqlı vaxt gecikmə ikili silindr dövrəsini işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) Düyməyə basıldıqda qaz axınının çıxarılması ilə axın nisbətini idarə edən silindr sürəti ilə axın silindrdən çıxır.

7. Dövrə təlimini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindri və cihazları nizamlayın.