### 5. PLC vasitəsi ilə vaxt tənzimləyicisinin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Vaxt tənzimləyicisinin PLC vasitəsi ilə idarə edilməsi zamanı mülahizələrin 2 növündən artığını izah edəcək;
2. Vaxtı gözləmə nizamlayıcısını Fərdi kompüterdə PLC vasitəsi ilə yaxşı idarə etmək üçün funksiya blokunu və gecikmə vaxtgözləmə nizamlayıcısını və impuls zamanlayıcısını biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftil;
2. Kabel.

Avadanlıq və alətlər:

1. PLC dəst avadanlığı;
2. Alət qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Funksiya bloku (Vaxtı gözləmə nizamlayıcısı)

(1) | Növlər: Gecikmə olan zaman vaxtı gözləmə nizamlayıcısı; Gecikmə olmayan zaman vaxtı gözləmə nizamlayıcısı; İmpuls vaxtı gözləmə nizamlayıcısı və s.
(2) | Gecikmə olmayan zaman vaxtı gözləmə nizamlayıcısı:
1 | Siqnal qurma vaxtı kimi daxil edilməlidir. Çıxış “QOŞULU (On)” olacaq, əgər giriş “SÖNÜK (Off)” olarsa, çıxış “SÖNÜK (Off)” vəziyyətdə olacaq;
2 | Əgər təcili sürətdə hərəkət edərsə, o zaman dövrənin tətbiq edilməsi mümkün ola bilər. Kompüter enerjisi, Mobil telefon enerjisi və s.
(3) | Gecikmə olan zaman vaxtı gözləmə nizamlayıcısı:
1 | Siqnal daxil edilən zaman, “QOŞULU (On)” vəziyyətində olacaq, giriş “SÖNÜK (Off)” vəziyyətdə olduqdan sonra giriş qurma vaxtında olduğu kimi “QOŞULU (On)” vəziyyətdə olacaq. Giriş üçün daxili işıqlar, mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün daxili işıqlar və s.
(4) | Vaxtı gözləmə tənzimləyici blokunun konfiqurasiyası:

Input signal - Giriş siqnalı
Elapse time – Ötüb-keçmə vaxtı

Output signal – Çıxış siqnalı
Preset time – Vaxtı əvvəlcədən tənzimləyin

(Şəkil 1) Vaxtı gözləmə nizamlayıcı blokunun konfiqurasiyası